進口機車車型耗能證明113年1月核發資料  
 能效單位：公里/公升

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠 牌 | 車 型 | 傳動 | 引擎 | 排氣量 | 能效 | 市區 | 定速 | 能效 | 申請 | 耗能證明 | 能源效率 |
| 型式 | 行程 | (c.c.) | 標準 | 能效 | 能效 | 測試值 | 單位 | 核發日期 | 等 級 |
| HONDA | CB650R | M6 | 4 | 649.0 | 16.6 | 16.06 | 34.16 | 20.4 | 本田公司 | 113/01/02 | 3級 |
| HONDA | CBR650R | M6 | 4 | 649.0 | 16.6 | 15.93 | 33.91 | 20.2 | 本田公司 | 113/01/03 | 3級 |
| CFMOTO | XO-1 | M6 | 4 | 124.5 | 38.0 | 46.82 | 60.35 | 51.4 | 榮秋貿易 | 113/01/03 | 3級 |
| DARK WARRIOR | THUNDER 250 | M5 | 4 | 249.0 | 28.0 | 34.99 | 54.02 | 40.7 | 元氣轉速 | 113/01/08 | 2級 |
| TRIUMPH | SPEED 400 | M6 | 4 | 398.2 | 21.1 | 24.30 | 42.36 | 29.3 | 桃鈴國際 | 113/01/09 | 2級 |
| SUZUKI | GSX800F GSX-8R | M6 | 4 | 776.0 | 15.8 | 17.45 | 36.85 | 22.1 | 台鈴工業 | 113/01/12 | 2級 |
| HONDA | SUPER CUB 110 | M4 | 4 | 109.5 | 38.0 | 73.18 | 85.37 | 77.6 | 速強重機 | 113/01/17 | 1級 |
| KAWASAKI | ZX636-J NINJA ZX-6R | M6 | 4 | 636.0 | 16.6 | 14.01 | 25.80 | 17.1 | 光陽工業 | 113/01/26 | 5級 |

註一：上述車型係使用汽油，其能效結果依據機車燃料消耗量試驗方法執行。

註二：能源效率等級分級基準，係依經濟部110年6月24日經能字第11004602630號公告之附表18辦理。每個排氣量等級各分為5個

能源效率等級，能源效率等級數字愈小者愈佳；但不同排氣量等級車輛之能效表現比較，應以「能效測試值」為準。